**Hoeksteun 135° in wit antibacterieel Nylon, 220 x 220 mm**

Slijtvast wit antibacterieel Nylon, NylonClean, 3 bevestigingspunten

Ø 32

Referentie: **5083N**

 Beschrijving voor bestektekst

Hoeksteun 135° Ø 32 voor personen met beperkte mobiliteit.

Gebogen steungreep in glanzende slijtvaste witte Nylon.

Kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°) voor WC, douche of bad.

Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel.

Kan zowel links als rechts gebruikt worden.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen.

Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik.

Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen.

UV-bestendig: gaat vergeling tegen.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

3 bevestigingspunten waardoor de pols niet kan doorschuiven en de installatie vereenvoudigd wordt.

Verborgen bevestiging door afdekplaat 6 bevestigingsgaten, Ø 73.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Afmetingen: 220 x 220 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep.

CE markering.