**BINOPTIC elektronische wastafelkraan**

Op netspanning

Inbouwmodel , Uitloop met gladde binnenkant

Referentie: **379ENC**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan voor inbouw:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Filter en elektroventiel M3/8".

Lichaam in verchroomd messing.

Verchroomde uitloop voor inbouw installatie.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water

(beperkt bacteriegroei).

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.