**Spoelbediening voor montage op opklapbare greep**

Voor grepen Ø 25 tot Ø 34 en Ø 42

Voor greep en opklapbare greep

Referentie: **510140**

Beschrijving voor bestektekst

Radiogestuurde bediening voor toiletspoeling.

Spoeling d.m.v. draadloze radiotransmissie (frequentie van 868, 4 MHz).

Laat een spoeling in zithouding toe.

Compatibel met de radiogestuurde systemen voor toiletspoeling van Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, enz.

Voor grepen Ø 25 tot Ø 34.

Compatibel met Be-Line® grepen Ø 35 met ergonomische platte voorzijde.

Voor opklapbare grepen Ø 42.

30 jaar garantie.