**Basic hoeksteun 135°, mat, 400 x 400 mm**

Rvs 304 mat gepolijst, 3 bevestigingspunten

Ø 32

Referentie: **35082S**

 Beschrijving voor bestektekst

Basic hoeksteun 135° Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit.

Gebogen steungreep voor WC in rvs 304 mat gepolijst.

3 bevestigingspunten: de pols kan niet doorschuiven en de installatie wordt vereenvoudigd.

Verborgen bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten.

Afmetingen: 400 x 400 mm.

30 jaar garantie.

CE markering.