**BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan**

Op netspanning

Lange hendel , uitloop met gladde binnenkant

Referentie: **398MCHLH**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan op blad:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar,

aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling

(ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in messing verchroomd.

PEX flexibels met filters en elektroventielen M3/8".

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water

(beperkt bacterievorming).

Termperatuurregeling op de zijkant,

met regelbare temperatuurbegrenzing.

Hoogte uitloop: 250 mm, voor opbouw wastafels.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.