**BINOPTIC elektronische wastafelkraan**

Op batterijen

Uitloop met gladde binnenkant

Referentie: **488015**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan op blad:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer op batterijen 123 Lithium 6 V.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in messing verchroomd.

PEX slang met filter en elektroventiel M3/8".

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water

(beperkt bacterievorming).

Hoogte uitloop: 170 mm, voor de half-inbouw wastafels.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.