**TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC**

Zelfsluitende kraan met soepele bediening, AB, voor inbouw

Plaat dubbele bediening 3l/6l - Zwart glas

Referentie: **763030**

 Beschrijving voor bestektekst

Bedieningsplaat en TEMPOFLUX 3 zelfsluitende inbouwkraan met directe spoeling, set 2/2:

Spoelsysteem zonder reservoir: directe aansluiting op het waternet.

Zwart glazen plaat 205 x 190 mm.

Mechanische bevestiging van de bedieningsplaat met verborgen bevestigingen.

TEMPOFLUX 3 kraan F3/4"compatibel met grijswater, regenwater en zeewater.

Soepele bediening.

Anti-blokkeersysteem AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

Dubbele bediening 3l/6l aanpasbaar naar 2l/4l. Rechthoekig design.

Geluidsniveau conform de norm NF EN 12541 klasse II.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand.

Geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de voorwandsystemen (ref. 564065 of ref. 564060), of met de inbouwdoos (ref. 763BOX).