**Eéngatsmengkraan op blad**

Mechanische mengkraan met zelfdragende slang

Referentie: **2526T2**

Beschrijving voor bestektekst

Eéngatsmengkraan op blad met zelfdragende slang H.535 mm maximum.

Mechanische mengkraan met soepele draaibare uitloop met gladde binnenkant, uitgerust met een hygiënische straalbreker.

Keramisch binnenwerk Ø 35.

Debiet 9 l/min bij 3 bar.

Bediening d.m.v. staafgreep.

Lichaam in messing verchroomd.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging.

Mengkraan geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Mengkraan met 30 jaar garantie.