**TEMPOMIX 3 zelfsuitende wastafelmengkraan**

Soepele bediening, op blad, H.170

ééngreepsmengkraan

Referentie: **794110**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in verchroomd rvs, hoogte van 170 mm voor half ingebouwde wastafel op blad.

PEX flexibels F3/8” met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met contramoer.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.