**BLACK BINOPTIC elektronische kraan**

Op netspanning

TC 190 mm, gladde binnenkant, L.205 mm

Referentie: **379DERB**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan in mat zwart, voor installatie in technische ruimte :

Individuele elektronische sturing IP65.

Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 3 l/min à 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Filter en elektroventiel M3/8".

Lichaam in messing verchroomd.

Uitvoering in mat zwart chroom.

Uitloop L.205 mm voor installatie in technische ruimte ≤ 190 mm.

Detectiekabel L.120, toevoerslangen en bevestiging gegroepeerd.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water

(beperkt bacteriegroei).

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.