**Universele zwanenhalsuitloop**

F3/4"

L.250 mm, H.170 mm

Referentie: **965252**

 Beschrijving voor bestektekst

Draaibare uitloop op blad.

Massief messing verchroomd.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

F3/4'', L.250 mm, H. 170 mm.

30 jaar garantie.